**Informacja prasowa**

**Nowa, elastyczna i uniwersalna hydroizolacja webertec Superflex D3**

**Warszawa, czerwiec 2019**

Tekst notatki prasowej (Aria

l, 11)

**Każda łazienka, balkon, basen, czy ściany fundamentowe wymagają zabezpieczenia przed wodą. Woda nie może naruszać ich struktury i konstrukcji. Zastanawiasz się jak zapewnić całkowitą wodoszczelność takich powierzchni? Z nową elastyczną mikrozaprawą uszczelniającą webertec Superflex D3 to proste!**

### **webertec Superflex D3** to szlam mineralny, który stanowi idealną zaprawę do uszczelnienia i zabezpieczenia przed wodą wielu typów powierzchni. Nowa mikrozaprawa Weber jest bardzo elastyczna i świetnie przylega do podłoża. *„Dla wykonawcy hydroizolacji ważne jest, aby po otwarciu i przemieszaniu materiał długo zachowywał przydatność do użycia. webertec Superflex D3 spełnia to kryterium i zachowuje swoje właściwości zdecydowanie dłużej niż inne porównywalne produkty tego rodzaju na rynku. Wydajna i prosta w aplikacji zaprawa webertec Superflex D3 sprawdzi się w każdym domu i obiekcie, który wymaga zabezpieczenia przed wodą, czyli praktycznie wszędzie”*, mówi Piotr Krupa, kierownik produktu zaprawy techniczne Weber.

### **Przyjazna hydroizolacja**

Nowa mikrozaprawa **webertec Superflex D3** jest bardzo elastyczna i wytrzymała. Z łatwością przykrywa rysy do 2 mm i zapewnia skuteczną ochronę mocno obciążonych elementów konstrukcji, nawet tych pracujących w bardzo niskich temperaturach. „*Bazą hydraulicznie wiążącej dwuskładnikowej mikrozaprawy webertec Superflex D3 jest cement, wyselekcjonowane kruszywa, wodorozcieńczalne żywice syntetyczne i specjalne dodatki (m.in. plastyfikatory, uszczelniacze i odpieniacze). Taka mieszanka sprawia, że nowy szlam mineralny jest wyjątkowo elastyczny i szczelny*”, tłumaczy Piotr Krupa.

### **Nałóż i gotowe!**

Pracę z nowym szlamem mineralnym **webertec Superflex D3** łatwo jest polubić, ponieważ jest to hydroizolacja prosta i łatwa w aplikacji, a przy tym wydajna. „*Po wymieszaniu suchego i mokrego składnika mikrozaprawy - w proporcjach 1:1, więc nie traci się czasu i energii na przeliczenia! - można aplikować gotową hydroizolację na wiele różnych sposobów: pędzlem, wałkiem, pacą lub natryskiem”,* wyjaśnia Piotr Krupa. Wystarczy nałożenie dwóch warstw zaprawy **webertec Superflex D3** o łącznej grubości 2 mm, aby zyskać w pełni wodoszczelną powłokę. Jedna warstwa zaprawy schnie już w ciągu 3-4 godz., co zapewnia bardzo dobre tempo prac przy hydroizolacji domu.

Zabezpieczenie domu przed wilgocią zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, jest z jednej strony bardzo ważne, z drugiej zaś stosunkowo pracochłonne. Dlatego warto sięgać po produkty, które są pewne i wydajne*. „Na uszczelnienie 1 m2 powierzchni 1-milimetrową warstwą hydroizolacji zużyjesz ok. 1,4 kg/m2 zaprawy webertec Superflex D3. Jeden komplet, czyli dwa 16-kg opakowania, wystarczy do wykonania kompletnej hydroizolacji średniej wielkości łazienki.”*, podsumowuje Piotr Krupa.

### **Hydroizolacja o szerokim zakresie zastosowań**

**webertec Superflex D3** to idealna zaprawa do uszczelnienia i zabezpieczenia przed wodą wielu typów powierzchni. Można ją stosować jako hydroizolację podpłytkową w łazienkach oraz na balkonach i tarasach. Sprawdzi się też do zabezpieczenia przed wodą podstaw domu, czyli fundamentów.

Na domach jednak nie koniec**. webertec Superflex D3** to idealna hydroizolacja także na baseny i zbiorniki wody pitnej, a także oczyszczalnie ścieków. Produkt jest całkowicie bezpieczny, bo posiada atest PZH na kontakt z wodą pitną i jest odporny na działanie wody chlorowanej (O2P). Mikrozaprawę można też bez problemu używać do zabezpieczenia przed wodą powierzchni, na których instalowane jest ogrzewanie podłogowe.

**Skuteczna ochrona przed wodą z webertec Superflex D3**

O tym, jakie szkody może spowodować niechciana woda czy wilgoć wie każdy właściciel domu. Dlatego tak ważna jest właściwie dobrana hydroizolacja, która przeciwdziała zawilgoceniu murów i rozwojowi grzybów. Jeśli do zabezpieczenia przed wodą domu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz użyjesz zaprawy **webertec Superflex D3** nie masz się czego obawiać - Twój dom będzie chroniony skutecznie i trwale.

**Informacje o marce Weber**

Marka Weber jest znakiem rozpoznawczym wielu znanych materiałów budowlanych i kompleksowych rozwiązań z zakresu elewacji (systemów ociepleń, tynków dekoracyjnych, farb), układania płytek i kamienia naturalnego, podkładów podłogowych i posadzek, hydroizolacji oraz zapraw technicznych.

Innowacyjne rozwiązania Weber dostępne są w ponad 60 krajach. W Polsce marka obecna jest od 1995 roku, a kształt dzisiejszej, bogatej oferty jest efektem połączenia firm Weber Terranova, maxit oraz Deitermann. Weber w Polsce zatrudnia ponad 260 pracowników, posiada 2 fabryki, a także terminale logistyczne wraz z centrami barwienia. Od 2009 roku Weber działa w ramach spółki Saint-Gobain Construction Products Polska. Więcej informacji na [www.pl.weber](http://www.pl.weber) i w biurze prasowym: <https://go.pl.weber/biuroprasowe>

**Materiały video:**

Film instruktażowy prezentujący sposób aplikacji elastycznej mikrozaprawy **webertec Superflex D3** na przykładzie hydroizolacji łazienki można obejrzeć na kanale Saint-Gobain Weber Polska:

<https://www.youtube.com/watch?v=R4gP-8Pps88>

Na kanale Saint-Gobain Weber Polska znajdziesz również film produktowy prezentujący nową zaprawę **webertec Superflex D3**:

<https://www.youtube.com/watch?v=E0llwLBWrIs>

**Materiały graficzne:**



Fot. Weber

Opis: Zestaw do hydroizolacji łazienki z mikrozaprawą webertec Superflex D3 w roli głównej.



Fot. Weber

Opis: Aplikacja pierwszej warstwy elastycznej mikrozaprawy webertec Superflex D3.



Fot. Weber

Opis: Aplikacja drugiej warstwy elastycznej mikrozaprawy webertec Superflex D3.



Fot. Weber

Opis: Aplikacja elastycznej mikrozaprawy webertec Superflex D3 do hydroizolacji podłogi w łazience.

 

Fot. Weber

Opis: Zaprawę webertec Superflex D3 na styku ścian aplikuje się pędzlem a na dużych powierzchniach zaprawę nakłada się wałkiem.

 

Fot. Weber

Opis: Opakowanie dwuskładnikowej elastycznej zaprawy webertec Superflex D3.

**Kontakt dla mediów:**

Magdalena Galant, koordynator komunikacji marketingowej Weber, Saint – Gobain.  
tel. (22) 567 14 32; [magdalena.galant@saint-gobain.com](mailto:magdalena.galant@saint-gobain.com)